****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)**

**..............................................................................**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ นั้น

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณตามระเบียบ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ ให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในการดำเนินงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ใดมีความประสงค์จะขอคัดลอกหรือตรวจดูให้ขอคัดลอกหรือตรวจดูได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.huayjod-kk.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕65

 พิทักษ์ ตามบุญ

 (นายพิทักษ์ ตามบุญ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | **พ.ศ. ๒๕๖5** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาฝาย ถึงถนนลาดยางสาย ขก.ถ.10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039-บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 8 ต.ห้วยโจด (บริเวณเสาไฟฟ้าช่วงถนนชำรุด ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 ต.ห้วยโจด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (บดอัดแน่น) ทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร | 494,800 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | **พ.ศ. ๒๕๖5** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนสัง ถึงบริเวณถนนลาดยางข้างค่ายทหาร หมู่ที่ 7 (บริเวณสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณสายทางลาดยางหน้าค่ายทหาร หมู่ที่ 7 ต.ห้วยโจด) | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร  | 497,200  | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | **พ.ศ. ๒๕๖5** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จ จำนวน 18 บ่อ ความยาวรวม 153 เมตร หมู่ที่ 9 ต.ห้วยโจด (บริเวณเสารั้วกำแพง คสล.ด้านหลังบ้าน นายสำรอง ต้นกันยา ถึงบริเวณสายทาง คสล.ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 9) | วางท่อระบายน้ำ (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 8 นิ้ว) พร้อมบ่อพักสำเร็จ จำนวน 18 บ่อ มีความยาวรวม 153 เมตร | 162,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | **พ.ศ. ๒๕๖5** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. บ้านโนนสัง หมู่ที่ 7(บริเวณหน้าบ้านนายสุบรรณ ศรีคำมี ถึงบริเวณหน้าประตูทางเข้า รพ.สต. บ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยโจด)  | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดร่องน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.48 – 0.60 เมตร พร้อมซ่อมแซม คสล.ทางเชื่อมเข้าบ้าน จำนวน 3 จุด  | 300,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**

**๑**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑**  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** |  **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖4** | **พ.ศ. ๒๕๖5** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายอุดม หมู่ที่ 9 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร  | 185,500  | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |